P35-006   Install CP/M3 von Janich & Klaas / MKC 

BEGIN MIC7  Michels and Kleberhoff CP/M 3 - DSDD 96 tpi 5.25" - 512 x 10
DENSITY MFM ,LOW
CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 10,512
SIDE1 0 1,3,5,7,9,2,4,6,8,10
SIDE2 1 1,3,5,7,9,2,4,6,8,10
ORDER EAGLE COMPLEMENT
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 394 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 2
END


CDIR Ver. 1.45-Aug 17 2020, Copyright 1996-2020, Sydex.  All rights reserved.
Michels and Kleberhoff CP/M 3 - DSDD 96 tpi 5.25" format

B0:CALLVERS.ASM    B0:CONFIG.COM      B0:DATE.COM        B0:DATUM.REL       
B0:DEVICE.COM      B0:DFE.COM         B0:DIR.COM         B0:DM.COM          
B0:DUMP.ASM        B0:DUMP.COM        B0:ECHOVERS.ASM    B0:ED.COM          
B0:EPRCOPY.COM     B0:ERASE.COM       B0:GENCOM.COM      B0:GET.COM         
B0:HELP.COM        B0:HELP.HLP        B0:HEXCOM.COM      B0:HIST.UTL        
B0:INITDIR.COM     B0:LEVEL.CPM       B0:MSN.COM         B0:PATCH.COM       
B0:PUT.COM         B0:RANDOM.ASM      B0:READ.ME         B0:RENAME.COM      
B0:SAVE.COM        B0:SCB.ASM         B0:SET.COM         B0:SETDEF.COM      
B0:SHOW.COM        B0:SIMU.COM        B0:TERM.COM        B0:TRACE.UTL       
B0:TYPE.COM        B0:XREF.COM        B0:ZEIT.RSX        

396K free on drive B:
