Der im Handbuch auf Seite 4.1-1 beschriebene Urlader LDR1703.COM ist 
umbenannt worden in LDR1793.COM und befindet sich auf der Diskette #3.

----------------------------------------------------------------------
Bekannte Fehler:

Falls in einem High-Density-Laufwerk nach einer High-Density-Diskette
eine Low-Density-Diskette mit 40 Spuren eingelegt wird, so wird diese
nicht erkannt und das Betriebssystem meldet einen Fehler.
Low-Density-Disketten mit 80 Spuren werden einwandfrei verarbeitet.

Abhilfe: ^C eingeben
----------------------------------------------------------------------

Empfehlung:

Fuer interne Benutzung empfehlen wir die Verwendung folgender
Diskettenformate:

40 Track low density: jk CPM3 5/40 DD DS
80 Track low density: jk CPM3 5/80 DD DS
5,25" high density:   jk 5.25 HD 1.4MB
3,5"  high density:   jk 3.5 HD 1.7MB

Diese Formate haben eine optimale Speicherkapazitaet und eine optimale
Zugriffsgeschwindigkeit.

-----------------------------------------------------------------------------

HINWEIS:

Fuer   den   Schneider  CPC  464/664  wird  folgende  preiswerte   und 
empfehlenswerte Software angeboten:

- WordStar 3.0 mit MailMerge von MicroPro
- dBASE II von ASHTON TATE
- MULTIPLAN von Microsoft

Diese Programme  koennen Sie bei Ihrem Haendler auch auf  dem  5,25"-
Vortex-Diskettenformat (80 Track beidseitig) beziehen.  Dieses  Format 
ist  in  der  neuesten 'DISKFORM.DAT' enthalten  und  kann  problemlos 
gelesen werden,  wenn 5,25"-Laufwerke mit 80 Spuren (doppelseitig) zur 
Verfuegung stehen.

Unter  jk82  CP/M PLUS sind beide Programme benutzbar,  wenn  folgende 
Hinweise beachtet werden:

- Wordstar: - Loeschen Sie die Programme 'WS.COM' und 'CONFIG.COM' von 
              der Kopie Ihrer Vortex-Diskette.
            - Geben  Sie folgende Kommandofolge zum Kopieren und modifizieren
              der Datei 'WSU.COM' ein:
              SID
              RWSU.COM
              WWSU.COM,100,407F
              G0
            - Installieren  Sie  nun Ihren WordStar mit  dem  Programm 
              'INSTALL' von Ihrer WordStar-Diskette.

- dBASE:    - Loeschen  Sie  das Programm 'CONFIG.COM' von  der  Kopie 
              Ihrer Vortex-Diskette.
            - Geben  Sie folgende Kommandofolge zum Kopieren und modifizieren
              der Dateien 'DBASE.COM' und 'ZIP.com' ein:
              SID
              RDBASE.COM
              SW101
              47BD
              .
              WDBASE.COM
              G0
              SID
              RZIP.COM
              SW101
              01F8
              .
              WZIP.COM
              G0
            - Installieren  Sie  das Programm dBASE mit  dem  Programm 
              'INSTALL' von Ihrer dBASE-Diskette.
            - Das  Programm 'ZIP' laesst sich im allgemeinen  mit  dem 
              Programm   'ZIPIN'  unter  CP/M  PLUS  NICHT  problemlos 
              installieren,  da  es  offensichtlich  zum  Programmende 
              KEINE    'close   file'-Operation    durchfuehrt.    Die 
              Installation  ist unter jk82 CP/M PLUS  jedoch  trotzdem 
              moeglich.  Dazu  benoetigen  Sie ein Laufwerk mit  einem 
              Medium,  das 128Byte-Sektoren besitzt. Dies ist z.B. die 
              RAMDISK,  bei 8" das Format A1 oder bei 5,25" das Format 
              'BASIS 208 40t SSSD'.
              Installieren Sie also den 'ZIP' auf der RAMDISK, der 8"-
              A1-Disk oder der 'BASIS 208 40t SSSD'-Disk.


- MULTIPLAN: - Loeschen Sie das Programm 'CONFIG.COM' von der Kopie 
               Ihrer Vortex-Diskette.
             - Geben Sie folgende Kommandofolge zum Kopieren und modi
               fizieren der Datei 'MP.COM' ein:
               SID
               RMP.COM
               SW101
               21F0
               .
               WMP.COM
               G0
             - Installieren Sie das Programm MP.COM mit dem Programm 
               'INSTALL' von Ihrer MULTIPLAN-Diskette.
